宜城猛狮清洁能源科技有限公司

SVG动态无功功率补偿装置采购更换

及闭环调试服务询比采购文件
宜城猛狮清洁能源科技有限公司
二○二六年六月二十三日
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报价文件编制

合同主要条款

第一部分 询价公告

根据宜城猛狮清洁能源科技有限公司（以下简称“宜城猛狮”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对宜城猛狮SVG动态无功功率补偿装置采购更换及闭环调试服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：宜城猛狮10Kv SVG动态无功功率补偿装置采购、更换及闭环调试
询价内容：
2.1采购一台SVG动态无功功率补偿装置（新SVG容量及技术参数参照原有设备，原设备厂家为大力电工襄阳股份有限公司，型号DLSVG-3000/10，产品说明书详见第三部分 报价文件编制八《SVG用户手册》）。本次采购需包含设备费、运输费、服务费、人工费、安装调试费及测试服务、检验试验费等。
2.2根据湖北电网《关于规范开展新能源场站及储能电站AVC闭环调试的通知》（内容详见第三部分 报价文件编制九）中要求，对宜城猛狮电站开展AVC闭环调试及第三方性能测试服务，服务完成后需满足文件及湖北电网相应要求。

2.3 服务周期：合同签订后60天内完成合同约定的所有服务内容，向甲方交付服务成果并通过甲方的验收且满足湖北电网要求。

3. 报价：总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于设备费、运输费、辅材费、服务费、安装调试及测试服务费、检验试验费、AVC闭环调试费、性能测试服务费、企业税金等），并明确开票税率（专票）。

4. 付款方式：先开票后付款。合同签订后预付20%，设备到现场检查确认外观、型号满足合同要求后付40％，设备完成安装、调试按合同要求履约并满足国网要求后付30％；留10%质保金，待设备运行满1年无质量问题后无息支付。
5. 最高限价：总价最高限价人民币495000元，报价超过最高限价的取消比选资格。
6. 递交响应文件时间：2026年7月6日14时（北京时间）前将响应文件送达，响应文件电子版本发送至指定邮箱（cqqxxny@163.com），响应文件纸质版送达（可邮寄）至指定地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。

7. 递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

8. 本次询价联系事项：
采购人：宜城猛狮清洁能源科技有限公司

采购文件提交联系人：阎怡心，联系电话：023-63417547
项目现场联系人：李弟龙， 联系电话：15123549025 

电子邮件：cqqxxny@163.com
第二部分 供应商须知

关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；
1.2 具备国家发展改革委新颁布的承（装、修、试）电力设施许可证、安全生产许可证、电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质；安装、调试人员需具备国家规定的特种作业人员操作证，以上证件需处于有效期内；

1.3本次询价实行资格后审。
报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

法定代表人授权委托书；

特别声明和承诺；

商务文件：

企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

相关业绩；

供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

服务方案（包括但不限于需明确相关服务内容的完成时限、供货周期、试验及报告提供时限等）；

其他供应商认为可提供的资料。

供应商应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
采购方式：询比采购。

评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有1个类似业绩要求的得5分，在此基础上每增加一个加5分，最多得10分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


7. 关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

7.1报价文件未密封。

7.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

7.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

7.4报价文件附有采购单位不能接受的条件。

7.5报价文件逾期送达。

第三部分 报价文件编制
附件1  报价函

致：宜城猛狮清洁能源科技有限公司 
根据贵方发布的SVG动态无功功率补偿装置采购更换及闭环调试服务采购询价文件，本人代表响应人      （供应商名称）参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
本次应提供的服务总价为：小写：                        ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明专票税率）。

分项报价见下表：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	（供应商自行列举、增减此表格）
	
	
	
	


3．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 

4．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
6．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
投标人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        
 年   月    日
二、特别声明和承诺
致：宜城猛狮清洁能源科技有限公司
经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
三、法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


四、商务文件（营业执照、资质证书等）

五、2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）

六、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）

七、其他资料

八、SVG用户手册


[image: image1.emf]SVG用户手册PDF .7z


九、《关于规范开展新能源场站及储能电站AVC闭环调试的通知》

[image: image2.emf]关于规范开展新能 源场站及储能电站AVC闭环调试的通知.pdf


第四部分 合同主要条款
（具体合同条款及约定内容以采购人与中选的供应商签订的服务合同为准）
一、服务内容
1.采购一台SVG动态无功功率补偿装置（新SVG容量及技术参数参照原有设备，原设备厂家为大力电工襄阳股份有限公司，型号DLSVG-3000/10），包括设备费、运输费、服务费、人工费、安装调试费及测试服务、检验试验费等；

2.根据湖北电网《关于规范开展新能源场站及储能电站AVC闭环调试的通知》要求，对甲方开展AVC闭环调试及第三方性能测试服务，服务完成后需满足文件及湖北电网相应要求。

3.服务周期：合同签订后60天内完成合同约定的所有服务内容，向甲方交付服务成果并通过甲方的验收且满足湖北电网要求。

二、价格及付款方式

1.合同总金额（含税）为：￥XX元（大写：XX元整）。

2.先开票后付款。合同签订后预付20%，设备到现场检查确认外观、型号满足合同要求后付40％，设备完成安装、调试按合同要求履约并满足国网要求后付30％；留10%质保金，待设备运行满1年无质量问题后无息支付。
三、验收标准 

1.由乙方完成合同要求服务，满足AGC无功补偿要求，提供AGC设备试验报告。按照国网要求完成电站内AVC性能测试实验报告，并通过国网验收确认。
2.如乙方完成的服务工作未达到上述验收标准，则甲方有权要求乙方整改，乙方必须在收到甲方书面异议后【】日内无条件无偿进行整改，直至通过甲方验收为止。乙方整改期间，视为乙方未在约定期限内完成服务，甲方保留追究乙方逾期完成服务的违约责任的权利。

四、双方义务

1.乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定项目所应具备的相应资质和人员，否则，甲方有权解除合同，且乙方需要赔偿因此给甲方造成的一切损失。同时，为保证工作质量，对工作不负责或不合格的乙方人员，甲方有权提出更换，乙方应当在收到甲方更换请求后2日内更换至少具有同等工作能力和资质的人员，因此造成的包括但不限于工期延误的违约责任和因此给甲方造成的损失，均由乙方承担。

2.乙方应当遵守有关安全法律法规的要求，严格按安全标准组织提供服务并与甲方签订《安全环保管理协议》，做好各项安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方或乙方人员的过错或过失导致在提供服务过程中发生安全事故，致使人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任。若甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.双方确认，乙方工作人员与甲方之间不构成任何雇佣、聘用等劳动合同关系或劳务关系。乙方必须与相应的工作人员签订劳动合同，为工作人员购买社会保险和所需劳保用品(包括但不限于手套、口罩、工作服、安全帽等)，并按时向其支付工资、社保和福利待遇。甲方不承担上述任何费用。乙方未按照上述约定与工作人员签订劳动合同或支付工资、社保和福利待遇的，由乙方自行承担违法用工的后果，因乙方违法用工给甲方造成损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。

五、违约责任

1.由于乙方原因导致本合同无法继续履行或者提前终止、解除本合同的，乙方需按照本协议约定的服务费的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权按照本条第X款的约定向乙方进行追偿。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或者部分权利义务、工作转让第三人，否则甲方有权解除本合同。

六、合同生效及其他
1.合同签订地：重庆市两江新区。

2.本合同履行地：宜城猛狮清洁能源科技有限公司现场。
3.合同纠纷解决方式：先由双方友好协商解决，协商不成的，任意一方有权向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
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		关于规范开展新能源场站及储能电站AVC闭环调试的通知

		一.试验流程管理

		1.发电企业根据试验要求组织符合国家资质要求且具备试验能力的第三方试验单位（以下简称“试验单位”）开展站

		2.发电企业完成站内AVC试验后，通过调度管理系统（OMS）发起厂网AVC联调申请流程，并附合格的站内A

		3.厂网AVC联调完成后，发电企业组织试验单位出具合格的厂网AVC联调试验报告，向调度机构申请闭环投运。

		二.试验单位资质管理

		4.开展AVC试验的试验单位应具备承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级应与拟开展试验的场站并网电

		5.发电企业提交的站内AVC试验报告及厂网AVC联调试验报告中应附清晰的资质影印件。

		三.试验安全管理

		6.发电企业应遵照《电力二次系统安全管理若干规定》，选择和组织试验单位开展AVC试验，并深度参与试验过程

		7.相关发电企业应及时关注试验进程和试验报告审核意见，协调组织好相关单位和厂商人员，避免因试验停滞、人员

		8.发电企业应审核试验单位相关资质及其出具的试验报告，资质造假或不满足要求的、试验报告造假的（试验数据与

		9.试验期间引发稳定风险或设备损坏事件，厂网联调三次不通过的，参照“第8条”执行。

		四.运行管理

		10.AVC子站在通过联调试验后，运行参数和控制逻辑应向相应调度机构备案。AVC子站设备改造、软件升级、关

		五.工作安排

		11.220千伏及以上并网电压等级的新能源场站及储能电站与省调进行联调，110千伏、35千伏电压等级的新能



		附件1：新能源、储能电站站内AVC性能测试试验报告模板-1029

		附件2：新能源、储能电站厂网AVC联调测试试验报告模板-1029




